Problema. 2º de Bachillerato

| ENERGÍA ELÉCTRICA.Parque Eólico |

| Mª Josefa Grima, Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

parque eólico |  |  |  |  |  |  |  |

2º ENERGÍA ELÉCTRICA. PARQUE EÓLICO

Si la velocidad del viento aumentase de 12 m/s a 24 m/s, el nº de aerogeneradores (y de parques eólicos) sería sólo un poco menor (unos 40), pues, a partir de unos 14 m/s de velocidad del viento, la potencia eléctrica generada por nuestro aerogenerador, se estabiliza, siendo su "rendimiento" con respecto a la potencia del viento mucho menor. A más de 25 m/s, las aspas del rotor se rompen , por lo que a más de 24 m/s, debe desconectarse.

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |