##

## PARQUE EÓLICO

### Preguntas con múltiples respuestas

1. Un parque eólico consta de 85 aerogeneradores. un día en el que el viento sopla a 10 m/s suministra cada uno de ellos 420 KW. Si están conectados todos ellos síncronamente: a) ¿ Cuál es la potencia suministrada a red eléctrica?, b) ¿ Se conecta a la red inmediatamente esté funcionando? ¿En qué instante?
   1. a) Pot eléctrica = 35700 KW
      b) No, depende de la demanda energética. Se puede conectar en cualquier instante.
   2. a) Pot eléctrica = 47´2 MW
      b) Sí, se conecta inmediatamente para utlizar su energía. Se debe conectar de manera que sea síncrona con la corriente alterna de la red.
   3. a) Pot eléctrca = 35´7 MW
      b) Sí, se conecta inmediatamente, y en aquel instante en el que la corriente alterna sea síncrona con la de la red.
   4. a) Pot eléctrica = 3400 KW
      b) No, sólo cuando haga falta según la demanda. Se puede conectar en cualquier instante.
2. Un parque eólico de 125 aerogeneradores está suministrando a la red una potencia eléctrica de 90 MW cuando el viento sopla a 20 m/s. Si la velocidad del viento aumenta a 28 m/s, se pide : a)¿ Continúa suministrando más potencia a la red?, b) ¿Cuál es la solución para cumplir con la demanda energética?
   1. a) NO. Se desconectan los aerogeneradores.
      b) Los 90 MW son sumistrados por una central térmica de gas natural.
   2. a) SÍ. A mayor velocidad del viento la potencia eléctrica suministrada será mayor.
      b) Se debe suministrar a la red menor cantidad de energía térmica.
   3. a) NO. Se desconectan los aerogeneradores.
      b) Los 90 MW son sumistrados por una central nuclear en funcionamento
   4. a) SÍ. La potencia eléctrica sumistrada será la misma.
      b) Nada, si la demanda eléctrica se mantiene constante.
3. Un parque eólico está constituido por 135 aerogeneradores cuyas aspas miden 20 m. Si el viento sopla a 9 m/s y el rendimiento de los aerogeneradores es del 52 %, se pide: a ) ¿ Qué potencia eléctrica suministra cada aerogenerador? ¿ y el conjunto del parque eólico? b) ¿ Qué ocurre si la velocidad del viento disminuye a 3 m/s?. Dato: Densidad del viento =1´22 Kg/m3 a 10ºC.
   1. a) Aerogenerador: Pot eléctrica = 559 KW; Parque: Pot eléctrica = 75 MW
      b) A esa velocidad del viento la potencia eléctrica del parque será de 8 MW.
   2. a) Aerogenerador: Pot eléctrica= 291 KW ; Parque: Pot eléctrica = 39 MW.
      b) A esa velocidad del viento la potencia sumistrada es nula.
   3. a) Aerogenerador: Pot eléctrica = 340 KW; Parque: Pot eléctrica = 46 MW.
      b) A esa velocidad del viento la potencia suministrada es cero.
   4. a) Aerogenerador: Pot eléctrica = 291 KW; Parque: Pot eléctrica = 52 MW
      b) A esa velocidad la potencia del parque será de 7´5 MW.