Problema. 2º de Bachillerato

| ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRAL HIDROELÉCTRICA |

| Autores: Mª Josefa Grima y Javier Soriano. Adaptación a JavaScript y a HTML5: Mª Josefa Grima |

energía |  |  |  |  |  |  |  |

ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRAL HIDROELÉCTRICA

El pantano de Alarcón (Cuenca), tiene una capacidad de 1118 Hm3 de agua embalsada y un dique de contención de 71 m de altura. Ocupa una superficie de 6840 Ha, El pantano tiene una potencia eléctrica instalada de 281 MW. en noviembre del año 2012, el agua embalsada era de 558 Hm3, estando el nivel del agua frente al muro a una altura de 41 m. Si la central eléctrica asociada está funcionando con un caudal de 520 m3/s, y el rendimiento de dicha central es del 78%,se pide: a) ¿Qué tipo de energía utiliza el pantano para obtener energía eléctrica? b) ¿Cómo se transforma esa energía en energía eléctrica? c) ¿Qué potencia eléctrica está generando? d) ¿Cuál debe ser el desnivel de aguas arriba- aguas abajo para que la potencia eléctrica suministrada sea de 250 MW, manteniendo el mismo caudal? e) Ventajas e inconvenientes de este tipo de energía. Datos densidad del agua : d = 103 Kg/m3 , g = 9´8 m/s2

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |