##

## ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRAL HIDROELÉCTRICA

### Preguntas con múltiples respuestas

1. a)¿Qué tipo energía utiliza un presa en río (pantano) para obtener energía eléctrica?
   b) ¿Cómo se transforma una energía en otra? ¿ Hay pérdidas en esa transformación?
   1. a) Se utiliza la energía cinética del agua en movimiento.
      b) Se utiliza una turbina que mueve una dinamo, con las correspondientes pérdidas energéticas.
   2. a) Se utiliza la energía potencial gravitatoria debida al desnivel entre aguas arriba- aguas abajo.
      b) Se utiliza una turbina que mueve un alternador acoplado a un transformador con las correspondientes pérdidas energéticas debido al acoplamiento.
   3. a) Se utiliza la energía debida a la presión que ejerce el agua en la base del muro.
      b)Se utiliza una turbina, un alternador y un transformador, con las correspondientes pérdidas por el acoplamiento de todos ellos.
   4. a) Se utiliza la energía del agua de lluvia (en el fondo "energía solar").
      b) Se utiliza una turbina, un alternador y un transformador, con la correspondiente pérdida energética.
2. Una presa ó pantano, está funcionando y generando 78 MW de energía eléctrica con un rendimiento del 75%. Si el caudal de desague es de 126 m3/s ¿ Cuál es el desnivel aguas arriba-aguas abajo?
   1. Desnivel = H = 45 m
   2. Desnivel = H = 120 m
   3. Desnivel = H = 26 m
   4. Desnivel = H = 84 m
3. La "Presa de las tres gargantas" en Yangtsé (CHINA) posee una capacidad total de 39.300 Hm3, y consta de 32 turbinas 700 MW cada una. Si el desnivel máximo es de 185 m . Si su rendimiento es del 78% ¿ Cuál es el caudal de desague si trabaja con la máxima potencia y con la máxima capacidad ?
   1. Caudal desague = 15.840 m3/s
   2. Caudal desague = 6.789 m3/s
   3. Caudal desague = 23.230 m3/s
   4. Caudal desague = 12.478 m3/s