## Poleas

1. Para que un objeto (como el que se plantea en este problema) ascienda por un plano inclinado con rozamiento debe cumplirse:
   1. P1<Px+Fr
   2. Px<P1+Fr
   3. P1>Px+Fr
   4. Px>P1+Fr

2. En el extremo superior de un plano inclinado 30º sobre la horizontal hay una polea (que supondremos de masa y rozamiento despreciable) por cuya garganta pasa un cordón. Uno de los ramales del cordón sostiene una masa (m2) de 5Kg, el otro se mantiene paralelo al plano inclinado y tiene atado en su extremo un cuerpo de masa (m1) de 5kg.Si no existe rozamiento entre el plano y el objeto, calcula la aceleración que adquiere el sistema.

   1. 2,07 m/s2
   2. 0,66m/s2
   3. 2,45 m/s2
   4. 0,75m/s2
3. Encuentre la magnitud de la aceleración y la tensión de la cuerda para una máquina de Atwood en la cuál m1=2kg y m2=4kg.
   1. a=2,60 m/s2; T=32,7N
   2. a=3,27 m/s2; T=26,1N
   3. a=2,10m/s2; T= 2,6N
   4. a=3,27m/s2; T= 2,6N

4. | Un bloque de hierro de 7 kg de peso es arrastrando sobre una mesa horizontal de madera por la acción de un peso de 2kg que cuelga verticalmente de una cuerda unida al bloque de hierro y que pasa por una polea ligera. El coeficiente de rozamiento entre el hierro y la mesa es 0,15, Halla la aceleración y la tensión de la cuerda.

   1. a=2,00m/s2; T= 2,3N
   2. a=1,75m/s2; T= 1,0N
   3. a=1,00m/s2; T=17,5N
   4. a=2,30m/s2; T=23,0N
5. El momento de inercia de una polea de 2kg y radio 0,2m es:
   1. 0,08kgm2
   2. 0,05kgm2
   3. 0,04kgm2
   4. 0,1kgm2

6. En el extremo superior de una plano inclinado 30º hay una polea de 1kg de masa formada por un cilindro macizo, por cuya garganta pasa un cordón inextensible y sin peso apreciable. Paralelo al plano inclinado el cordón sostiene una caja de 5kg mientras que del otro ramal soporta otra caja del mismo peso. Calcula la aceleración en presencia y ausencia de rozamiento. EL coeficiente de rozamiento es 0,2.

   1. 2,39 m/s2; 1,56m/s2
   2. 2,33m/s2; 1,53m/s2
   3. 2,04m/s2; 1,33m/s2
   4. 2,33m/s2; 0,72m/s2