### ¿Cómo funciona una bomba de calor? (explicado por un experto en Tecnología)

Una bomba de calor es un sistema térmico que no “crea” calor, sino que lo mueve de un lugar a otro usando energía eléctrica.
En modo calefacción, extrae calor del aire exterior, del suelo o del agua —aunque esté frío— y lo lleva al interior. En modo refrigeración, hace lo contrario: saca el calor de dentro de la casa y lo expulsa afuera.

Su gran ventaja es la eficiencia: por cada unidad de electricidad que consume, puede entregar varias unidades de calor útil.

#### Explicación paso a paso

1. Evaporador: absorbe calor

   - Un fluido especial llamado refrigerante circula por el sistema.
   - En el evaporador, ese refrigerante pasa a estado gaseoso al absorber calor del ambiente exterior o interior, según el modo de funcionamiento.

2. Compresor: eleva la temperatura

   - El gas refrigerante entra al compresor.
   - Allí se comprime, aumentando mucho su presión y también su temperatura.
   - Este es el paso que requiere más electricidad.

3. Condensador: entrega calor

   - El refrigerante caliente llega al condensador.

- Allí libera su calor al lugar que queremos calentar, por ejemplo, la vivienda.
  - Al perder calor, el refrigerante vuelve a convertirse en líquido.

4. Válvula de expansión: reduce presión

   - El líquido refrigerante pasa por una válvula de expansión.
   - Su presión baja bruscamente, y con ello también su temperatura.
   - Queda listo para volver al evaporador y repetir el ciclo.

5. Ciclo continuo

   - Este proceso se repite una y otra vez.
   - En modo calefacción, el sistema “roba” calor del exterior.
   - En modo refrigeración, invierte el ciclo para sacar calor del interior.

#### Analogía

Piensa en una bomba de calor como un ascensor para el calor.

- El calor “vive” en un lugar frío o menos cálido.
- La bomba lo recoge y, con ayuda de energía eléctrica, lo sube hasta un lugar donde quieres usarlo.
- Igual que un ascensor no crea personas, sino que las transporta entre pisos, la bomba de calor no crea calor: lo transporta.

El compresor sería el motor del ascensor, la válvula de expansión sería como soltar presión para volver a empezar, y el refrigerante sería el “vehículo” que lleva el calor de un sitio a otro.

#### Tres ideas erróneas comunes

1. “Una bomba de calor solo sirve para calefacción”
   Falso. Muchos sistemas también enfrían, porque pueden invertir el ciclo.

2. “Si hace frío afuera, no puede funcionar”
   Incorrecto. Incluso en aire frío hay energía térmica aprovechable. Lo que cambia es la eficiencia, que puede bajar en temperaturas muy extremas.

3. “Consume mucha energía porque produce calor”
   En realidad, no produce el calor principal: lo transfiere. Por eso suele ser más eficiente que resistencias eléctricas o sistemas de combustión en muchos casos.

✨ Generando explicación de texto... Esto puede tardar un momento. ✨