NSR-10 – Capítulo B.1 – Requisitos generales
B-2
integridad estructural general que les permita experimentar daño local sin que la estructura en general pierda su
estabilidad ni extienda el daño local a otros elementos, ni se presente colapso progresivo.
B.1.3.3
— El método más común para obtener integridad estructural consiste en disponer los elementos estructurales
de tal manera que provean estabilidad general a la estructura, dándoles continuidad y garantizando que tengan
suficiente ductilidad, capacidad de absorción y capacidad de disipación de energía para que pueda redistribuir cargas
desde una zona dañada a las regiones adyacentes sin colapso.
B.1.4 — TRAYECTORIAS DE CARGAS
B.1.4.1
— El sistema estructural debe diseñarse de tal manera que exista una trayectoria continua para todas las
cargas y solicitaciones consideradas en el diseño.
B.1.4.2
— La trayectoria de carga que se disponga debe diseñarse de tal manera que sea capaz de resistir
adecuadamente las fuerzas desde su punto de aplicación a la estructura, o lugar donde se originen en la estructura, a
través de los elementos estructurales hasta la cimentación u otros elementos de apoyo.
B.1.4.3
— En estructuras sometidas a fuerzas horizontales de viento, sismo, empuje de tierras y otras, los elementos
estructurales que sean parte de la trayectoria de cargas deben ser capaces de resistir las fuerzas que se aplican en la
superficie de otros elementos estructurales ya sea como cargas distribuidas o efectos inerciales causados por la masa
de estos elementos y debe incluir diafragmas cuando sean requeridos para transmitir las fuerzas horizontales a los
elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas laterales.
█