NSR-10 — Capítulo B.2 — Combinaciones de carga
B-3
CAPÍTULO B.2
COMBINACIONES DE CARGA
B.2.1 — DEFINICIONES Y LIMITACIONES
B.2.1.1 — DEFINICIONES
— Las definiciones que se dan a continuación hacen referencia al presente Título B (Se
incluye la traducción al inglés de cada uno de los términos definidos para efectos de concordancia con los requisitos
de las normas que han servido de base a la actualización de estos requisitos dentro de la NSR-10):
Cargas
(Loads)
— Son fuerzas u otras solicitaciones que actúan sobre el sistema estructural y provienen del peso de
todos los elementos permanentes en la construcción, los ocupantes y sus pertenencias, efectos ambientales,
asentamientos diferenciales y restricción de cambios dimensionales. Las cargas permanentes son cargas que varían
muy poco en el tiempo y cuyas variaciones son pequeñas en magnitud. Todas las otras cargas son cargas variables.
Cargas de servicio (Service loads)
— Véase cargas nominales.
Carga mayorada (Factored load)
— Es una carga que se obtiene como el producto de una carga nominal por un
coeficiente de carga. Las fuerzas sísmicas dadas en el Título A de este Reglamento corresponden a fuerzas
mayoradas, pues ya han sido afectadas por el coeficiente de carga, el cual va incluido en la probabilidad de
ocurrencia del sismo de diseño.
Cargas nominales (Nominal loads)
—
Son las magnitudes de las cargas especificadas en B.3 a B.6 de este
Reglamento. Las cargas muertas, vivas y de viento que se dan en este Título son cargas nominales o reales, las
cuales NO han sido multiplicadas por el coeficiente de carga.
Coeficiente de carga (Load factor)
— Es un coeficiente que tiene en cuenta las desviaciones inevitables de las
cargas reales con respecto a las cargas nominales y las incertidumbres que se tienen en el análisis estructural. Es
sinónimo de “factor de carga” para efectos del Reglamento NSR-10.
Coeficiente de reducción de resistencia (Strength reduction factor)
— Es un coeficiente que tiene en cuenta las
desviaciones inevitables entre la resistencia real y la resistencia nominal del elemento y la forma y consecuencia de
su tipo de falla. Es sinónimo de “factor de reducción de resistencia” para efectos del Reglamento NSR-10.
Curadurías
— Son, de acuerdo con la Ley 388 de 1997, las entidades encargadas de estudiar, tramitar y expedir las
licencias de construcción en los casos que contempla la Ley. En aquellos casos en los cuales dentro del presente
Reglamento NSR-10 se menciona la Curaduría, implica además de ellas la entidad que expide las licencias de
construcción o urbanismo que cumplen sus funciones.
Durabilidad (Durability)
— Capacidad de una estructura o elementos estructural para garantizar que no se presente
deterioro perjudicial para el desempeño requerido en el ambiente para el cual se diseñó.
Edificación (Building)
—
Es una construcción cuyo uso principal es la habitación o ocupación por seres humanos.
Efectos de las cargas (Load effects)
— Son las deformaciones y fuerzas internas que producen las cargas en los
elementos estructurales.
Estado límite (Limit state)
— Es una condición mas allá de la cual una estructura o uno de sus componentes deja de
cumplir su función (estado límite de servicio) o se vuelve insegura (estado limite de resistencia).
Funcionamiento (Serviceability)
— Capacidad de la estructura, o de un elemento estructural, de tener un
comportamiento adecuado en condiciones de servicio.
Integridad estructural (Structural integrity)
— Capacidad de la estructura para evitar colapso generalizado cuando
ocurre daño localizado.
Mantenimiento (Maintenance)
— Conjunto total de actividades que se realizan durante la vida de servicio de diseño
de la estructura para que sea capaz de cumplir con los requisitos de desempeño.