NSR-10 – Capítulo B.3 – Cargas muertas
B-14
B.3.4.3
—
VALORES MÍNIMOS ALTERNATIVOS PARA CARGAS MUERTAS DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES —
En edificaciones con alturas entre pisos terminados menores a 3 m, se pueden utilizar los
valores mínimos de carga muerta en kN/m
2
de área horizontal en planta, dados en la tabla B.3.4.3-1 según el tipo de
ocupación, en vez de aquellos obtenidos del análisis detallado de las cargas muertas causadas por los elementos no
estructurales.
Tabla B.3.4.3-1
Valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales
cuando no se efectúe un análisis más detallado
Ocupación
Fachada y
particiones
(kN/m
2
)
m
2
de área
en planta
Afinado de
piso y
cubierta
(kN/m
2
)
m
2
de área
en planta
Fachada y
particiones
(kgf/m
2
)
m
2
de área
en planta
Afinado de
piso y
cubierta
(kgf/m
2
)
m
2
de área
en planta
Reunión
Edificaciones con un salón de
reunión para menos de 100
personas y sin escenarios.
1.0
1.8
100
180
Particiones móviles de altura total
1.0
1.8
100
180
Oficinas
Particiones fijas de mampostería
2.0
1.8
200
180
Educativos
Salones de clase
2.0
1.5
200
150
Fábricas
Industrias livianas
0.8
1.6
80
160
Internados con atención a los
residentes
2.0
1.6
200
160
Prisiones, cárceles, reformatorios y
centros de detención
2.5
1.8
250
180
Institucional
Guarderías.
2.0
1.6
200
160
Comercio
Exhibición y venta de mercancías.
1.5
1.4
150
140
Fachada y particiones de
mampostería.
3.0
1.6
300
160
Residencial
Fachada y particiones livianas.
2.0
1.4
200
140
Almacena-
miento
Almacenamiento de
materiales livianos.
1.5
1.5
150
150
Garajes
Garajes para vehículos con
capacidad de hasta 2000 kg
0.2
1.0
20
100
B.3.5 —
EQUIPOS FIJOS
Dentro de las cargas muertas deben incluirse la masa correspondiente de todos los equipos fijos que estén apoyados
sobre elementos estructurales tales como ascensores, bombas hidráulicas, transformadores, equipos de aire
acondicionado y ventilación y otros.
B.3.6 —
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Los profesionales que participen en la construcción y la supervisión técnica, y el propietario de la edificación, deben
ser conscientes de los valores de las cargas muertas utilizadas en el diseño y tomar las precauciones necesarias para
verificar en la obra que los pesos de los materiales utilizados no superen los valores usados en el diseño. Es
responsabilidad de quien suscribe como constructor la licencia de construcción el cumplimiento de este requisito.
Véase A.1.3.6.5.
█