La armadura de la losa debe colocarse de forma que la resultante de las fuerzas en el acero a ambos
lados de una doblez no ocasione que el desprendimiento del concreto adyacente (ver figura
siguiente). Para facilitar el armado del encofrado, es recomendable distribuir el refuerzo de
temperatura de modo que haya
una varilla por paso
. El detallado final de la geometría de la
escalera deberá desarrollarse cuidando que el encofrado no forme ángulos agudos, en cuyo caso, la
madera no puede ser retirada después que el concreto ha fraguado.
2.
Tablas de diseño.
En el NSR-10 encontramos las tablas: C.9.5 (a) para espesores
mínimos, B.3.4.3-1 para los valores mínimos de carga muerta y B.4.2.1-1 para cargas vivas.