NSR-10 – Capítulo B.4 – Cargas vivas
B-18
B.4.7
—
EFECTOS DINÁMICOS
Las edificaciones expuestas a excitaciones dinámicas producidas por el público tales como: estadios, coliseos,
teatros, gimnasios, pistas de baile, centros de reunión o similares, deben ser diseñadas de tal manera que tengan
frecuencias naturales verticales iguales o superiores a 5 Hz (períodos naturales verticales menores de 0.2 s).
B.4.8
—
CARGAS EMPOZAMIENTO DE AGUA Y DE GRANIZO
B.4.8.1 — GENERALIDADES
—
En el diseño estructural de cubiertas se deben considerar los efectos de
empozamiento de agua y de granizo. El empozamiento de agua se produce por obstrucción de los sistemas de
drenaje de la cubierta, el cual puede ocurrir por debido a residuos, hojas de árboles, o granizo, entre otras fuentes de
obstrucción. La determinación de las cargas por empozamiento de agua y granizo se realiza de la siguiente manera:
(a)
Toda cubierta debe disponer de sistema auxiliar de evacuación del exceso de agua cuando se presenta
una obstrucción de las bajantes normales. Este sistema puede consistir en gárgolas, rebosaderos u otros
implementos que eviten la acumulación de agua y la evacuen de forma confiable ante la obstrucción de
las bajantes del sistema de drenaje.
(b)
La carga de empozamiento de agua,
e
L
, se determina con base en el volumen de agua que es posible
contener hasta que se alcance el nivel de los elementos del sistema auxiliar de evacuación del exceso de
agua, como se indica en B.4.8.2.
B.4.8.2 — CARGA POR EMPOZAMIENTO DE AGUA
B.4.8.2.1
— El proyecto hidráulico de la edificación debe incluir el diseño del sistema de drenaje de la cubierta
y del sistema auxiliar de evacuación del exceso de agua y definirá el volumen de agua que pueda acumularse
antes de que el sistema auxiliar de drenaje del exceso opere. Es responsabilidad del constructor que suscribe
la licencia de construcción aprobar el proyecto hidráulico y asegurarse de que los sistemas de drenaje normal
y auxiliar sean apropiados y de suministrar la información acerca del volumen de agua que pueda acumularse
al diseñador estructural.
B.4.8.2.2
— Con base en la información suministrada por el constructor el diseñador estructural determinará
las cargas causadas por el volumen de agua que pueda acumularse antes de que el sistema auxiliar de
drenaje del exceso opere y su distribución a los elementos estructurales de soporte de la cubierta realizando
su diseño de tal manera que sean capaces de resistir este peso sin fallar.
B.4.8.2.3
— Para cubiertas en estructura metálica, la revisión del empozamiento debe tener adicionalmente
en cuenta lo indicado en F.2.2.3.9.
B.4.8.3 — CARGA DE GRANIZO
B.4.8.3.1
— Las cargas de granizo,
G
, deben tenerse en cuenta en las regiones del país con más de 2 000
metros de altura sobre el nivel del mar o en lugares de menor altura donde la autoridad municipal o distrital así
lo exija.
B.4.8.3.2
— En los municipios y distritos donde la carga de granizo deba tenerse en cuenta, su valor es de 1.0
kN/m
2
(100 kgf/m
2
). Para cubiertas con una inclinación mayor a 15° este valor puede reducirse a 0.5 kN/m
2
(50 kgf/m
2
).
█