NSR-10 — Capítulo B.2 — Combinaciones de carga
B-7
coeficiente de carga que afecta las fuerzas sísmicas
E
, es 1.0, dado que estas están prescritas al nivel de
resistencia. Para la verificación de las derivas obtenidas de las deflexiones horizontales causadas por el
sismo de diseño, deben utilizarse los requisitos del Capítulo A.6, los cuales exigen que las derivas se
verifiquen para las fuerzas sísmicas
s
F
, sin haber sido divididas por
R
.
B.2.4.2.2
— Se permite reducir a 0.5 el factor de carga de carga viva,
L
, en las combinaciones B.2.4-3,
B.2.4-4 y B.2.4-5, excepto para estacionamientos, áreas ocupadas como lugares de reunión pública y en
todas las áreas donde
0
L
sea superior a 4.8 kN/m
2
.
B.2.4.2.3
— Cuando las cargas de viento prescritas en el capítulo B.6 del Reglamento NSR-10 no se reducen
por el factor de direccionalidad prescrito allí se permite utilizar
1.3W
en lugar de
1.6W
en las combinaciones
B.2.4-4 y B.2.4-6.
B.2.4.2.4
— El Título A del Reglamento NSR-10 define las fuerzas por sismo al nivel de resistencia por lo
tanto en las combinaciones B.2.4-5 y B.2.4-7 se debe usar
1.0E
. En las ecuaciones B.2.4-5 y B.2.4-7 se
puede usar
1.4E
en lugar de
1.0E
, cuando los efectos de carga por sismo
E
se basen en los niveles de
servicio de las fuerzas sísmicas.
B.2.4.2.5
— El factor de carga para
H
, cargas debidas al peso y presión del suelo, agua en el suelo, u otros
materiales, debe fijarse igual a cero en las combinaciones B.2.4-6 y B.2.4-7 si la acción estructural debida a
H
neutraliza las causadas por
W
o
E
. Cuando las presiones laterales ejercidas por el empuje del suelo
proporcionan resistencia a las acciones estructurales provenientes de otras fuerzas, no deben incluirse en
H
,
sino deben incluirse en la resistencia de diseño.
B.2.4.2.6
— Si los efectos del impacto deben ser tenidos en cuenta en el diseño, estos efectos deben
incluirse con la carga viva
L .
B.2.4.2.7
— Los estimativos de asentamientos diferenciales, el flujo plástico, la retracción, la expansión de
concretos de retracción compensada o las variaciones de temperatura deben basarse en una evaluación
realista de tales efectos que puedan ocurrir durante la vida útil de la estructura.
█