NSR-10 — Capítulo B.2 — Combinaciones de carga
B-5
particiones que se pueden cambiar de sitio.
L
incluye cualquier reducción que se permita. Si se toma en
cuenta la resistencia a cargas de impacto este efecto debe tenerse en cuenta en la carga viva
L
.
e
L
=
carga de empozamiento de agua.
r
L
=
carga viva sobre la cubierta.
0
L
=
carga viva sin reducir, en kN/m
2
. Véase B.4.5.1.
H
=
cargas debidas al empuje lateral del suelo, de agua freática o de materiales almacenados con restricción
horizontal.
0
R
=
coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido para cada sistema estructural y cada
grado de capacidad de disipación de energía del material estructural. Véase el Capítulo A.3.
R
=
coeficiente de capacidad de disipación de energía para ser empleado en el diseño, corresponde al
coeficiente de disipación de energía básico multiplicado por los coeficientes de reducción de capacidad de
disipación de energía por irregularidades en altura y en planta, y por ausencia de redundancia en el
sistema estructural de resistencia sísmica
( )
apr 0
RR
=φ φ φ
. Véase el Capítulo A.3.
T
=
fuerzas y efectos causados por efectos acumulados de variación de temperatura, retracción de fraguado,
flujo plástico, cambios de humedad, asentamiento diferencial o combinación de varios de estos efectos.
W
=
carga de Viento.
B.2.3 — COMBINACIONES DE CARGA PARA SER UTILIZADAS CON EL MÉTODO DE
ESFUERZOS DE TRABAJO O EN LAS VERIFICACIONES DEL ESTADO LIMITE DE SERVICIO
B.2.3.1 — COMBINACIONES BÁSICAS
— Excepto cuando así se indique en la parte correspondiente a cada uno de
los materiales que se regulan en este Reglamento, deben tenerse en cuenta todas las cargas indicadas a
continuación actuando en las combinaciones que se dan. El diseño debe hacerse para la combinación que produzca
el efecto más desfavorable en la edificación, en su cimentación, o en el elemento estructural bajo consideración. El
efecto más desfavorable puede ocurrir cuando una o varias de las cargas no actúen.
En el presente Reglamento NSR-10, todos los materiales estructurales, con la excepción de la madera y guadua en el
Título G, se diseñan por el método de la resistencia y por lo tanto las combinaciones básicas de carga de la presente
sección B.2.3.1 no son aplicables a los materiales estructurales prescritos en el Reglamento y no deben utilizarse. Se
incluyen para aquellos casos especiales en los cuales el diseño se realiza por el método de los esfuerzos admisibles y
solo deben emplearse cuando así lo indique explícitamente el Título o Capítulo o Sección correspondiente del
Reglamento.
DF
+
(B.2.3-1)
DHFLT
++++
(B.2.3-2)
()
re
DHF LóG
ó
L
+++
(B.2.3-3)
()
()
re
D H F 0.75 L T
0.75 L ó G ó L
+++
+ +
(B.2.3-4)
DHFW
+++
(B.2.3-5)
DHF0
.
7
E
+++
(B.2.3-6)
()
re
D H F 0.75W 0.75L 0.75 L ó G ó L
+++
+
+
(B.2.3-7)
()
()
re
D H F 0.75 0.7E
0.75L 0.75 L ó G ó L
+++
+
+
(B.2.3-8)
0.6D W H
++
(B.2.3-9)
0.6D 0.7E H
++
(B.2.3-10)
Deben considerarse los efectos más desfavorables de viento y de sismo tomándolos independientemente.