NSR-10 – Capítulo B.3 – Cargas muertas
B-11
Tabla B.3.4.1-3
Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales – pisos
Componente
Carga
(kN/m
2
)
m
2
de área en planta
Carga
(kgf/m
2
)
m
2
de área en planta
Pisos y acabados
Acabado de piso en concreto
0.0200 (por mm de espesor)
20 (por cm de espesor)
Afinado (25 mm) sobre concreto de agregado pétreo
1.50
150
Baldosa cerámica (20 mm) sobre 12 mm de mortero.
0.80
80
Baldosa cerámica (20 mm) sobre 25 mm de mortero.
1.10
110
Baldosa sobre 25 mm de mortero
1.10
110
Bloque de asfalto (50 mm), sobre 12 mm de mortero
1.50
150
Bloque de madera (75 mm) sin relleno
0.50
50
Bloque de madera (75 mm) sobre 12 mm de mortero
0.80
80
Durmientes de madera, 20 mm
0.15
15
Madera densa, 25 mm
0.20
20
Mármol y mortero sobre concreto de agregado
pétreo
1.60
160
Piso asfáltico o linóleo, 6 mm
0.05
5
Pizarra
0.030 (por mm de espesor)
30 (por cm de espesor)
Terrazzo (25 mm), concreto 50 mm
1.50
150
Terrazzo (40 mm) directamente sobre la losa
0.90
90
Terrazzo (25 mm) sobre afinado en concreto
1.50
150
Tabla B.3.4.1-4
Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales – cubiertas
Componente
Carga
(kN/m
2
)
m
2
de área en planta
Carga
(kgf/m
2
)
m
2
de área en planta
Cubierta
Cobre o latón
0.05
5
Cubiertas aislantes
Fibra de vidrio
0.0020 (por mm de espesor)
2.0 (por cm de espesor)
Tableros de fibra
0.0030 (por mm de espesor)
3.0 (por cm de espesor)
Perlita
0.0015 (por mm de espesor)
1.5 (por cm de espesor)
Espuma de poliestireno
0.0005 (por mm de espesor)
0.5 (por cm de espesor)
Espuma de poliuretano
0.0010 (por mm de espesor)
1.0 (por cm de espesor)
Cubiertas corrugadas de asbesto-cemento
0.20
20
Entablado de madera
0.0060 (por mm de espesor)
6.0 (por cm de espesor)
Láminas de yeso, 12 mm
0.10
10
Madera laminada (según el espesor)
0.0100 (por mm de espesor)
10.0 (por cm de espesor)
Membranas impermeables:
Bituminosa, cubierta de grava
0.25
25
Bituminosa, superficie lisa
0.10
10
Líquido aplicado
0.05
5
Tela asfáltica de una capa
0.03
3
Marquesinas, marco metálico, vidrio de 10 mm
0.40
40
Tableros de fibra, 12 mm
0.05
5
Tableros de madera, 50 mm
0.25
25
Tableros de madera, 75 mm
0.40
40
Tablero metálico, calibre 20 (0.9 mm de espesor
nominal)
0.08
8
Tablero metálico, calibre 18 (1.2 mm de espesor
nominal)
0.08
8
Tablillas (shingles) de asbesto – cemento
0.20
20
Tablillas (shingles) de asfalto
0.10
10
Tablillas (shingles) de madera
0.15
15
Teja de arcilla, incluyendo el mortero
0.80
80