EJEMPLO DE DISEÑO DE ESCALERA PROPUESTO POR ROBERTO ROCHEL
VERSIÓN NSR-10
1.
Consideraciones iniciales
Inclinación
: Entre 20º y 50º
Tipos de secciones
: paso (huella) entre 25 y 30 cm, contrapaso (contra huella) entre 16 y
19 cm. Una buena relación de proporcionalidad es 61 cm ≤ 2C + P ≤ 64 cm.
Si la escalera tiene descanso, los momentos positivos se reducen en los puntos donde se produce el
cambio de dirección de la escalera, siempre que los desplazamientos horizontales en los apoyos
están restringidos. Si el desplazamiento horizontal es libre, entonces la escalera se puede calcular
como un elemento simplemente apoyado. Es una práctica común entre los proyectistas diseñar las
escaleras con un momento de 1/8wl
2
para el refuerzo positivo y 1/24wl
2
para el negativo, en los
apoyos y los puntos de cambio de inclinación (Harmsen, p. 234)