NSR-10 – Capítulo B.1 – Requisitos generales
B-1
TÍTULO B
CARGAS
CAPÍTULO B.1
REQUISITOS GENERALES
B.1.1 — ALCANCE
El presente Título de este Reglamento da los requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones con respecto a
cargas que deben emplearse en su diseño, diferentes a las fuerzas o efectos que impone el sismo. Para que una
estructura sismo resistente cumpla adecuadamente su objetivo, debe ser capaz de resistir además de los efectos
sísmicos, los efectos de las cargas prescritas en el presente Título. El diseño de los elementos que componen la
estructura de la edificación debe hacerse para la combinación de carga crítica.
B.1.2 — REQUISITOS BÁSICOS
B.1.2.1
— La estructura y todas sus partes deben cumplir, además de las prescripciones dadas en el Título A por
razones sísmicas, los siguientes requisitos:
B.1.2.1.1
—
Resistencia
— La estructura de la edificación y todas sus partes deben diseñarse y construirse
para que los materiales utilizados en la construcción de los elementos y sus conexiones puedan soportar con
seguridad todas las cargas contempladas en el presente Título B de la NSR-10 sin exceder las resistencias
de diseño cuando se mayoran las cargas por medio de coeficientes de carga, o los esfuerzos admisibles
cuando se utilicen las cargas sin mayorar.
B.1.2.1.2
—
Funcionamiento
— Los sistemas estructurales y sus componentes deben diseñarse para que
tengan una rigidez adecuada que limite: (a) las deflexiones verticales de los elementos, (b) la deriva ante
cargas de sismo y viento, (c) las vibraciones y (d) cualquier otra deformación que afecte adversamente el
funcionamiento de la estructura o edificación.
B.1.2.1.3
—
Fuerzas causadas por deformaciones impuestas
— Deben tenerse en cuenta en el diseño las
fuerzas causadas por deformaciones impuestas a la estructura por: (a) los asentamientos diferenciales
contemplados en el título H, (b) por restricción a los cambios dimensionales debidos a variaciones de
temperatura, expansiones por humedad, retracción de fraguado, flujo plástico y efectos similares.
B.1.2.1.4
—
Análisis
— Los efectos de las cargas en los diferentes elementos de la estructura y sus
conexiones deben determinarse utilizando métodos aceptados de análisis estructural, teniendo en cuenta los
principios de equilibrio, estabilidad general, compatibilidad de deformaciones y las propiedades de los
materiales tanto a corto como a largo plazo. En aquellos elementos que tiendan a acumular deformaciones
residuales bajo cargas de servicio sostenidas (flujo plástico) debe tenerse en cuenta en el análisis sus efectos
durante la vida útil de la estructura.
B.1.3 — UNIDAD E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL GENERAL
B.1.3.1
— Además de los requisitos de amarre entre partes de la estructura y entre los elementos estructurales que
se dan por razones sísmicas en el Título A de este Reglamento, deben tenerse en cuenta los requisitos adicionales
que se dan a continuación. En el caso de estructuras de concreto reforzado deben consultarse también los requisitos
de C.7.13.
B.1.3.2
— Por razones accidentales o debido a que la estructura se utiliza para fines diferentes a los previstos en el
diseño, ésta puede sufrir daño local o la falta de capacidad resistente en un elemento o en una porción menor de la
edificación. Debido a esto los elementos y miembros estructurales deben estar unidos con el fin de obtener una