NSR-10 – Capítulo B.3 – Cargas muertas
B-13
Tabla B.3.4.2-4
Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales – muros
Componente
Carga
(kN/m
2
)
por m
2
de
superficie vertical (multiplicar por
la altura del elemento en m para
obtener cargas distribuidas en
kN/m)
Carga
(kgf/m
2
)
por m
2
de
superficie vertical (multiplicar por
la altura del elemento en m para
obtener cargas distribuidas en
kgf/m)
Muros
Exteriores de paneles (postes de
acero o madera):
Yeso de 15 mm, aislado,
entablado de 10 mm
1.00
100
Exteriores con enchape en ladrillo
2.50
250
Mampostería de bloque de arcilla:
Espesor del muro (en mm)
Espesor del muro (en cm)
100
150
200
250
300
10
15
20
25
30
Pañetado en ambas caras
1.80 2.50
3.10
3.80
4.40
180
250
310
380
440
Sin pañetar
1.30
2.00
2.60
3.30
3.90
130
200
260
330
390
Mampostería de bloque de concreto:
Espesor del muro (en mm)
Espesor del muro (en cm)
100
150
200
250
300
10
15
20
25
30
Sin relleno
1.40
1.45
1.90
2.25
2.60
140
145
190
225
260
Relleno cada 1.2 m
1.70
2.25
2.70
3.15
170
225
270
315
Relleno cada 1.0 m
1.80
2.30
2.80
3.30
180
230
280
330
Relleno cada 0.8 m
1.80
2.40
3.00
3.45
180
240
300
345
Relleno cada 0.6 m
2.00
2.60
3.20
3.75
200
260
320
375
Relleno cada 0.4 m
2.20
2.90
3.60
4.30
220
290
360
430
Todas las celdas llenas
3.00
4.00
5.00
6.10
300
400
500
610
Mampostería maciza de arcilla:
Espesor del muro (en mm)
Espesor del muro (en cm)
100
150
200
250
300
10
15
20
25
30
Sin pañetar
1.90
2.90
3.80
4.70
5.50
190
290
380
470
550
Mampostería maciza de concreto:
Espesor del muro (en mm)
Espesor del muro (en cm)
100
150
200
250
300
10
15
20
25
30
Sin pañetar
2.00
3.10
4.20
5.30
6.40
200
310
420
530
640
Tabla B.3.4.2-5
Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales – ventanas
Componente
Carga
(kN/m
2
)
por m
2
de
superficie vertical
(multiplicar por la altura del
elemento en m para
obtener cargas distribuidas
en kN/m)
Carga
(kgf/m
2
)
por m
2
de
superficie vertical
(multiplicar por la altura del
elemento en m para
obtener cargas distribuidas
en kgf/m)
Ventanas
Muros cortina de vidrio, entramado y marco
0.50
50
Ventanas, vidrio, entramado y marco
0.45
45
[
Nota:
Para propósitos de diseño, las cargas muertas causadas por los elementos no estructurales verticales se consideran como
cargas concentradas, o distribuidas por unidad de longitud del elemento no estructural. Como una guía, se sugieren los valores
mínimos de densidad de masa de la tabla B.3.2-1 (los valores allí dados deben multiplicarse por
g
, por el espesor correspondiente
en m, y por la altura del elemento en m, con el fin de obtener cargas muertas uniformes distribuidas en N/m). En las tablas
B.3.4.2-1 a B.3.4.2-5 se dan los valores de carga muerta de los materiales típicos empleados en los elementos no estructurales
verticales, en kN por unidad de área vertical en m
2
. Para obtener las cargas muertas distribuidas en kN/m, los valores sugeridos
en las tablas B.3.4.2-1 a B.3.4.2-5 deben multiplicarse por la altura en m del elemento no estructural vertical. Los valores dados
en las tablas B.3.2-1 y B.3.4.2-1 a B.3.4.2-5, corresponden a valores mínimos promedio; el diseñador estructural debe tener en
cuenta la posibilidad de variación de estos valores debido a diferencias en los materiales locales y en la práctica constructiva.
]
[
Nota:
La carga muerta de los elementos no estructurales verticales internos, como muros y particiones interiores, puede
considerarse como una carga muerta uniforme vertical por unidad de área cuando los elementos estructurales secundarios del
sistema de piso sean capaces de soportar las cargas concentradas o distribuidas causadas por ellas, sin que se afecte el nivel de
resistencia o servicio del sistema de piso del elemento no estructural. Si los elementos no estructurales verticales tienen más de un
nivel de altura, sus cargas muertas deben considerarse como cargas concentradas o distribuidas. La carga muerta de fachadas y
elementos de cerramiento de la edificación debe considerarse como cargas distribuidas sobre el borde de la losa.
]