NSR-10 – Capítulo B.3 – Cargas muertas
B-12
B.3.4.2
—
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES VERTICALES
— Los elementos no estructurales verticales son
aquellos cuya dimensión vertical es substancialmente mayor que su mínima dimensión horizontal y se encuentran
erguidos libremente o soportados por los elementos estructurales verticales o fijados a ellos o anclados solamente a
las losas de entrepiso. Tales elementos incluyen, entre otros: fachadas, muros no estructurales, particiones,
recubrimiento de muros, enchapes, ornamentación arquitectónica, ventanas, puertas, y ductos verticales de servicios.
En las edificaciones en las cuales se puedan disponer particiones, se debe hacer provisión de carga para ellas, ya
sea que estas figuren o no, en los planos arquitectónicos.
Tabla B.3.4.2-1
Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales – recubrimiento de muros
Componente
Carga
(kN/m
2
)
por m
2
de superficie
vertical
(multiplicar por la altura del
elemento en m para
obtener cargas distribuidas
en kN/m)
Carga
(kgf/m
2
)
por m
2
de superficie
vertical
(multiplicar por la altura del
elemento en m para
obtener cargas distribuidas
en kgf/m)
Recubrimiento de muros
Baldosín de cemento
0.80
80
Entablado de madera
0.0060 (por mm de espesor)
6.0 (por cm de espesor)
Madera laminada (según el espesor)
0.0100 (por mm de espesor)
10.0 (por cm de espesor)
Tableros aislantes para muros
Espuma de poli estireno
0.0005 (por mm de espesor)
0.5 (por cm de espesor)
Espuma de poliuretano
0.0010 (por mm de espesor)
1.0 (por cm de espesor)
Fibra o acrílico
0.0020 (por mm de espesor)
2.0 (por cm de espesor)
Perlita
0.0015 (por mm de espesor)
1.5 (por cm de espesor)
Tableros de fibra
0.0030 (por mm de espesor)
3.0 (por cm de espesor)
Tableros de fibra, 12 mm
0.05
5
Tableros de yeso, 12 mm
0.10
10
Tabla B.3.4.2-2
Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales – particiones livianas
Componente
Carga
(kN/m
2
)
por m
2
de
superficie vertical
(multiplicar por la altura del
elemento en m para
obtener cargas distribuidas
en kN/m)
Carga
(kgf/m
2
)
por m
2
de
superficie vertical
(multiplicar por la altura del
elemento en m para
obtener cargas distribuidas
en kgf/m)
Particiones livianas
Particiones móviles de acero (altura parcial)
0.50
50
Particiones móviles de acero (altura total)
0.20
20
Poste en madera o acero, yeso de 12 mm a cada
lado
0.90
90
Poste en madera, 50 x 100, sin pañetar
0.30
30
Poste en madera, 50 x 100, pañete por un lado
0.60
60
Poste en madera, 50 x 100, pañete por ambos lados
2.00
200
Tabla B.3.4.2-3
Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales – enchapes
Componente
Carga
(kN/m
2
)
por m
2
de
superficie vertical
(multiplicar por la altura del
elemento en m para
obtener cargas distribuidas
en kN/m)
Carga
(kgf/m
2
)
por m
2
de
superficie vertical
(multiplicar por la altura del
elemento en m para
obtener cargas distribuidas
en kgf/m)
Enchape
Enchape cerámico
0.015 (por mm de espesor)
15 (por cm de espesor)
Enchape en arenisca
0.013 (por mm de espesor)
13 (por cm de espesor)
Enchape en caliza
0.015 (por mm de espesor)
15 (por cm de espesor)
Enchape en granito
0.017 (por mm de espesor)
17 (por cm de espesor)