NSR-10 — Capítulo B.2 — Combinaciones de carga
B-6
B.2.3.2 — FUERZAS SÍSMICAS
— Las fuerzas sísmicas reducidas,
E
, utilizadas en las combinaciones B.2.3-6,
B.2.3-8 y B.2.3-10 corresponden al efecto, expresado en términos de fuerza,
s
F
, de los movimientos sísmicos de
diseño prescritos en el Título A, divididos por
( )
s
RE F R
=
. Cuando se trata de diseñar los miembros por el método
de los esfuerzos de trabajo del material, el valor del coeficiente de carga que afecta las fuerzas sísmicas
E
, es
0.7
.
B.2.3.2.1 —
Verificación de las derivas por el método de esfuerzos de trabajo
para el sismo de diseño
— Para evaluar las derivas obtenidas de las deflexiones horizontales causadas por el sismo de diseño, deben
utilizarse los requisitos del capítulo A.6, los cuales exigen que las derivas se verifiquen para las fuerzas
sísmicas
s
F
, sin haber sido divididas por
R
,
empleando
1.0E
en vez de
0.7E
en las ecuaciones que incluyan
E
en B.2.3.
B.2.3.2.2 —
Verificación de las derivas por el método de esfuerzos de trabajo
para el sismo de umbral
de daño
— Para evaluar las derivas obtenidas de las deflexiones horizontales causadas por el sismo de
umbral de daño en edificaciones indispensables del grupo de uso
IV
, deben utilizarse los requisitos del
capítulo A.12, los cuales exigen que las derivas se verifiquen para las fuerzas sísmicas
d
E
.
B.2.4 — COMBINACIONES DE CARGAS MAYORADAS USANDO EL MÉTODO DE
RESISTENCIA
B.2.4.1 — APLICABILIDAD
— Las combinaciones de carga y factores de carga dados en la sección B.2.4.2 deben
ser usados en todos los materiales estructurales permitidos por el Reglamento de diseño del material, con la
excepción de aquellos casos en que el Reglamento indique explícitamente que deba realizarse el diseño utilizando el
método de los esfuerzos de trabajo. caso en el cual se deben utilizar las combinaciones de la sección B.2.3.1.
Nota Importante
:
Las combinaciones de carga dadas en B.2.4.2 contienen factores de carga menores que los que
prescribía el Reglamento NSR-98, pero al mismo tiempo para cada uno de los materiales estructurales en esta nueva
versión del Reglamento (NSR-10) se han prescrito valores de los coeficientes de reducción de resistencia,
φ
,
menores que los que contenía el Reglamento NSR-98, siendo los nuevos valores concordantes con la probabilidad de
falla estructural que limita el Reglamento. Por lo tanto es incorrecto, e inseguro, utilizar las nuevas ecuaciones de
combinación de carga de B.2.4.2 con los valores de los coeficientes de reducción de resistencia,
φ
, que contenía la
NSR-98.
B.2.4.2 — COMBINACIONES BÁSICAS
— El diseño de las estructuras, sus componentes y cimentaciones debe
hacerse de tal forma que sus resistencias de diseño igualen o excedan los efectos producidos por las cargas
mayoradas en las siguientes combinaciones:
()
1.4 D F
+
(B.2.4-1)
()
(
)
()
re
1.2 D F T
1.6 L H
0.5 L ó G ó L
++ +
+ +
(B.2.4-2)
()
()
re
1.2D 1.6 L ó G ó L
L ó 0.8W
++
(B.2.4-3)
()
re
1.2D 1.6W 1.0L 0.5 L ó G ó L
++
+
(B.2.4-4)
1.2D 1.0E 1.0L
++
(B.2.4-5)
0.9D 1.6W 1.6H
++
(B.2.4-6)
0.9D 1.0E 1.6H
++
(B.2.4-7)
B.2.4.2.1
— Las fuerzas sísmicas reducidas de diseño,
E
, utilizadas en las combinaciones B.2.4-5 y B.2.4-7
corresponden al efecto, expresado en términos de fuerza,
s
F
, de los movimientos sísmicos de diseño
prescritos en el Título A, divididos por
( )
s
RE F R
=
. Cuando se trata de diseñar los miembros, el valor del