2º Bachillerato

| Campo magnético |

| Autor: José Luis San Emeterio Peña Adaptador DescartesJS:José Luis San Emeterio Peña |

Magn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conclusiones sobre corriente alterna
| La corriente alterna se produce al hacer girar una bobina con movimiento circular uniforme en un campo magnético homogéneo. Se produce una fem que varía de forma sinusoidal, según la ecuación: fem=Em·sen(2·π·f·t+φ) donde la fuerza electromotriz máxima vale: Em=n·B·S· w siendo w=2·π·f, y f es la frecuencia de giro de la bobina
Se llama fem eficaz a la que tendría un generador de continua que produjera los mismos efectos del alternador en una resistencia. Su valor es :
El transformador, formado por dos bobinas con un núcleo común, permite variar la fem a voluntad, según la ecuación: e1·n1=e2·n2 de forma que alterando el número de espiras n2 del secundario se altera la del primario. La intensidad de corriente varía de forma inversa a la fem. Siempre hay pérdidas de energía debidas a las corrientes inducidas en el núcleo (corrientes de Foucault).
La presencia de condensadores y bobinas en un circuito de corriente alterna desfasa la intensidad de corriente respecto a la fem, además de suponer una variación de la resistencia efectiva del circuito, dependiente de la frecuencia de la corriente.

| Conocimientos previos |

| Imanes naturales |
| Líneas de fuerza |
| Imanes y corrientes |
| Conclusiones |

| Acción del campo magnético |

| Sobre una partícula cargada |
| Sobre una corriente rectilínea |
| Sobre una espira de corriente |
| Conclusiones |

| Creación de campos magnéticos |

| Por una partícula cargada |
| Por una corriente rectilínea |
| Por una bobina |
| Explicación del magnetismo natural |
| Conclusiones |

| Corrientes inducidas |

| Flujo magnético |
| Leyes de Faraday y Lenz |
| Autoinducción |
| Conclusiones |

| Corriente alterna |

| Generación de una corriente alterna |
| Circuito de corriente alterna |
| Conclusiones |

| Evaluación |