## Problemas de campo magnético

###

1. ¿Qué velocidad habría que darle a un electrón para que, bajo la acción de un campo magnético de 0,001 T, su trayectoria adquiera un radio de curvatura de 1 cm
   Puedes comprobar tu resultado con la Escena

   1. 1760
   2. 1200
   3. 525
   4. 564

2. Una varilla conductora de 30 cm , por la que pasa una corriente de 1 A, puede desplazarse sin rozamiento apreciable. Su masa es de 30g. Si actúa sobre ella un campo magnético de 0,02T perpendicular a su dirección, ¿Qué espacio podría recorrer en 8 s? Puedes probar tus resultados en Escena

   1. 6 m
   2. 4,25 m
   3. 1 m
   4. 0, no se mueve

3. ¿Qué momento de fuerza ejerce un campo magnético de 0,1 T sobre una espira de 30 cm2, por la que pasa una corriente de 2 A, si el campo magnético forma un ángulo de 60º con la superficie de la espira?
   Puedes comprobar tus resultados con la Escena

   1. 1,2 diezmilésimas de N·m
   2. 3,5 centésimas de N·m
   3. 1,3 N·m
   4. 35 N·m

4. ¿Qué intensidad de corriente debe circular por un conductor de longitud infinita para que a 0,5 m de él, en el vacío, exista una inducción magnética de 0,001 mT?
   Comprueba tus resultados con Escena

   1. 2,5 A
   2. 5 A
   3. 0,5 A
   4. 0,15 A

5. Un solenoide de 5 cm de longitud y 2 cm2 de sección tiene 100 espiras, arrolladas a un núcleo de permeabilidad magnética relativa de 1000 ¿Qué intensidad de corriente circulará por el solenoide para crear un campo magnético de aproximadamente 1T? Comprueba tus resultados en Escena

   1. 4 A
   2. 3 A
   3. 2 A
   4. 1 A

6. Un circuito en forma de cuadrado de 2 dm de lado está sometido a la acción de un campo magnético perpendicular a su superficie. Si la inducción magnética baja en 0,5 s de 1T a 0 T, determina la fem inducida durante ese tiempo.
   Comprueba tus resultados en Escena

   1. 0,32 V
   2. 3,5 V
   3. 1,4 V
   4. 0 V

7. En un transformador, el número de espiras del primario es 5 veces menor que 5 veces menor que en el secundario. Si la Intensidad de corriente en el primario es de 2 A, ¿cuánto vale la intensidad de corriente en el secundario? (despreciamos las corrientes de Foucault).
   Comprueba tus resultados en Escena

   1. 0,4 A
   2. 2 A
   3. 10 A
   4. 0,1 A

8. En un circuito de corriente alterna con una fem eficaz de 10 V, hay una resistencia de 10 ohmios, una autoinducción de 0,004 henrios y un condensador de 20 microfaradios. Calcula la frecuencia a la que se produce la resonancia.
   Comprueba tus resultados en Escena

   1. 560 Hz
   2. 0 Hz
   3. 1120 Hz
   4. 685 Hz