1º Bachillerato

| LA MEDIDA |

| Autor: J. Villasuso. Adaptador a Descartes-JS: Enric Ripoll. |

Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cualidades que deben tener los instrumentos de medida | 5 / 5
Precisión y fidelidad Precisión de dos aparatos de igual sensibilidad cuando se realizan varias medidas. Si tenemos que repetir las medidas, influye otra cualidad en el cálculo de la imprecisión de la medida (por tanto en la definición de la precisión del aparato): la fidelidad Ejemplo: Si realizamos 5 medidas con dos balanzas de la misma sensibilidad, que aprecian cg, será más precisa la que de menor dispersión de medidas. Ejemplo de cálculo de la imprecisión de las medidas (Ea) obtenidas con las dos balanzas de la misma sensibilidad (centigramos). (ver ejemplo del cálculo de la imprecisión)
| valores medidos | Ea
Balanza 1 (g) | 25,55 | 25,56 | 25,54 | 25,57 | 25,53 | 25,55 | 0,01
Balanza 2 (g) | 25,55 | 25,59 | 25,51 | 25,58 | 25,52 | 25,55 | 0,03
Las dos balanzas dan como medida 25,55 g (media aritmética) pero la precisión de la primera es mayor y nos asegura que el valor verdadero está comprendido entre 25,54 g y 25,56 g. La otra balanza nos lo asegura entre 25,52 g y 25,58 g (mayor dispersión). Esta segunda balanza es menos fiel y da una dispersión mayor de las medidas. Aunque el valor medio en los dos casos es el mismo la primera es más fiel y más precisa. El instrumento que permite obtener las medidas con menor imprecisión es el más preciso.

| Introducción |

| Magnitudes |

| Unidades |

| S.I. |
| Factor de conversión |

| Instrumentos de medida |

| Tipos |
| Cualidades |
| Errores debidos a los aparatos |

| El proceso de medir |

| ¿Cómo realizarlo? |
| Medidas directas |
| Medidas indirectas |
| Normas U.N.E. |
| Registro de datos |

| Expresión de la medida |

| Valor representativo |
| ¿Cuántas medidas realizar? |
| Imprecisión y resultado |
| Ea |
| Er |
| Cifras significativas |
| Notación científica |
| Orden de magnitud |

| Evaluación |