Acumulador de hierro-níquel

Fue inventado por Thomas Alva Edison en 1904. Su empleo principal se da en la industria. El cátodo está compuesto por rejillas de acero niquelado, estas rejillas están rellenas de hidróxido de níquel . El ánodo se compone de láminas perforadas de acero niquelado que contienen polvo de óxido de hierro (II) (FeO). El electrólito es alcalino, una disolución al 20% de hidróxido de potasio (KOH). Ni el ánodo ni el cátodo se disuelven en el electrolito y las reacciones de carga y descarga son completamente reversibles. Al formarse cristales de hierro, los electrodos quedan protegidos por lo que no se produce el "efecto memoria" lo que hace que esta batería tenga gran duración. Las reacciones de carga y de descarga son las siguientes:

En el cátodo: | Ni2O3 + 3 H2O + 2 e– 2 Ni(OH)2 + 2 OH–
En el ánodo: | Fe + 2 OH– Fe(OH)2 + 2 e–