Problema. 2º de Bachillerato

| ENERGÍA ELÉCTRICA.Parque Eólico |

| Mª Josefa Grima, Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

parque eólico |  |  |  |  |  |  |  |

2º ENERGÍA ELÉCTRICA. PARQUE EÓLICO

c) INCORRECTO. El porcentaje del 80% corresponde a la transmisión de nergía (o potencia) del viento al rotor, pero no tiene nada que ver con la velocidad del viento y la del extremo del aspa del rotor, cálculo que es más complejo. En este falso razonamiento, la velocidad del extremo del aspa del rotor sería : v= 12 x 0´8 = 9´6 m/s = 34´6 Km/h. La velocidad real es mucho mayor. Inténtalo de nuevo.

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |