Problema. 2º de Bachillerato

| ENERGÍA ELÉCTRICA.Parque Eólico |

| Mª Josefa Grima, Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

parque eólico |  |  |  |  |  |  |  |

2º ENERGÍA ELÉCTRICA. PARQUE EÓLICO

En un parque eólico, un determinado día, la velocidad del viento es de 12 m/s (velocidad "in speed") y mueve un aerogenerador (de masa total 60 toneladas) cuyas tres aspas tienen una longitud de 15 m y una masa de una tonelada, fabricadas con fibra de vidrio. Si está produciendo una potencia eléctrica de 288 KW, la cual corresponde al 50% de la energía cinética de las aspas del aerogenerador, se pide: a)¿Cómo podemos contabilizar la potencia que nos puede proporcionar el viento?, b)¿ Cuál es el rendimiento del aerogenerador?, c)¿Cuál es la velocidad lineal de giro del extremo del aspa del aerogenerador en nuestro caso concreto?

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |