## 🔒 Seguridad en el IoT 🌐

Pregunta 1: ¿Por qué los dispositivos de IoT (Internet de las Cosas) suelen representar un riesgo de ciberseguridad mayor que una PC o un smartphone?

A Porque consumen más energía eléctrica y sobrecalientan los routers domésticos.
B Porque a menudo cuentan con recursos limitados para implementar cifrado robusto y suelen carecer de parches de seguridad frecuentes.
C Porque no utilizan direcciones IP para conectarse a las redes locales.
D Porque solo se pueden infectar si el usuario los manipula físicamente de forma errónea.

Pregunta 2: ¿Cuál es uno de los peligros principales asociados al uso de contraseñas predeterminadas de fábrica en dispositivos IoT?

A Facilita que atacantes automatizados las exploten masivamente mediante diccionarios de credenciales conocidas.
B Provoca que el dispositivo pierda la garantía del fabricante al conectarse a Internet.
C Impide que el dispositivo reciba señal Wi-Fi a más de 5 metros de distancia.
D Hace que el dispositivo se bloquee permanentemente tras 24 horas de uso continuo.

Pregunta 3: En el contexto de la ciberseguridad IoT, ¿qué es una "botnet" (como Mirai)?

A Un sistema operativo seguro diseñado para altavoces inteligentes y cámaras IP.
B Una aplicación móvil que escanea vulnerabilidades en la red doméstica.
C Una red de dispositivos infectados y controlados remotamente por un atacante para realizar ciberataques masivos (como DDoS).
D Un protocolo de transmisión inalámbrica que reemplaza al Bluetooth.

Pregunta 4: ¿Por qué es crítico mantener actualizado el firmware de los dispositivos IoT?

A Para cambiar automáticamente el idioma predeterminado del sistema.
B Para aumentar la memoria RAM física disponible en el chip del dispositivo.
C Para evitar que el proveedor cobre suscripciones mensuales de uso.
D Para corregir vulnerabilidades de seguridad descubiertas y proteger el dispositivo contra nuevas amenazas.

Pregunta 5: ¿Qué buena práctica de red previene que un atacante salte de un dispositivo IoT comprometido a computadoras con información confidencial?

A Implementar segmentación de red (creando una VLAN aislada o red de invitados para IoT).
B Aumentar la potencia de transmisión del router principal.
C Desactivar la protección por contraseña en la red Wi-Fi de la empresa.
D Conectar todos los equipos al mismo canal físico mediante duplicadores Ethernet.

Pregunta 6: ¿Qué riesgo de privacidad acarrea la recolección masiva de datos mediante sensores en aparatos del hogar inteligente?

A La duplicación no autorizada de las claves de las tarjetas SIM de los teléfonos móviles cercanos.
B La creación de perfiles detallados sobre hábitos, rutinas y presencia de los usuarios en la vivienda.
C El formateo accidental de los discos duros conectados a la misma red local.
D La interrupción repentina del suministro de energía en la zona residencial.

Pregunta 7: En el envío de datos IoT, ¿qué significa garantizar la seguridad "en tránsito"?

A Proteger el dispositivo físicamente cuando se transporta en vehículos comerciales.
B Cifrar la memoria del dispositivo antes de que sea embalado en fábrica.
C Proteger la información mediante protocolos cifrados (como TLS/MQTT con cifrado) mientras viaja por la red.
D Asegurar que los cables de red tengan revestimiento antiincendios.

Pregunta 8: ¿Qué función cumple el protocolo MQTT en IoT y qué consideración de seguridad requiere?

A Es un protocolo ligero de mensajería que debe ser configurado con autenticación y cifrado TLS para evitar la interceptación de datos.
B Es un software antivirus que elimina el malware en sensores autónomos de temperatura.
C Es una norma estandarizada que impide la conexión de dispositivos sin pantalla táctil.
D Es un sistema de almacenamiento masivo que cifrar automáticamente las copias de seguridad locales.

Pregunta 9: ¿A qué hace referencia el modelo "Zero Trust" (Confianza Cero) aplicado a ecosistemas IoT?

A A no confiar en proveedores extranjeros para adquirir dispositivos inteligentes.
B A asumir que todo dispositivo sin pantalla es defectuoso y debe aislarse físicamente.
C A evitar el uso de cualquier tipo de autenticación basada en contraseñas o datos biométricos.
D A un enfoque donde no se confía automáticamente en ningún dispositivo ni usuario, requiriendo autenticación y verificación constante.

Pregunta 10: ¿Qué es el protocolo UPnP (Universal Plug and Play) y por qué suele recomendarse desactivarlo en routers para mejorar la seguridad del IoT?

A Es un sistema antivirus que ralentiza la velocidad de transmisión del Wi-Fi en un 50%.
B Permite a los dispositivos abrir puertos automáticamente en el router, lo que puede ser aprovechado por malware para exponer equipos a Internet.
C Es un estándar de cifrado antiguo que destruye las claves WPA3 de las redes inalámbricas.
D Es un servicio de pago obligatorio para conectar más de 3 dispositivos en una misma red doméstica.

🏛️ ¡Cuestionario Completado! 🏛️

Has respondido correctamente 0 de 10 preguntas.