| HORMIGÓN ARMADO - REVISIÓN DE SECCIONES A COMPRESIÓN DE UNA VIGA
Ingeniería Civil

Revisión de momento resistente en una sección rectangular con refuerzo a compresión
En este apartado presentamos muna escena interactiva, que permite calcular el momento resistente de una sección doblemente reforzada; para ello, se usan las expresiones generales de diseño contmepladas en el ACI-318 que, en resumen son aquellas requeridas para evaluar : 1) Cuantías de refuerzo a tracción y compresión 2) Límites de las cuantías 3) Momento último
| Actividad. Calcular el momento resistente en una sección rectangula doblemente reforzada.
En la escena se presenta una sección rectangular de una viga de hormigón reforzado, en la que es posible cambiar algunas propiedades geométricas y mecánicas. Se propone calcular el momento resistente..
Realiza varios ejercicios hasta que estés seguro de haber comprendido cómo se calcula el momento resistente.

| Juan Guillermo Rivera Berrio

ProyectoDescartes.org. Año 2014

Los contenidos de este recurso didáctico están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.