NSR-10 – Capítulo B.3 – Cargas muertas
B-9
CAPÍTULO B.3
CARGAS MUERTAS
B.3.1 —
DEFINICIÓN
La carga muerta cubre todas las cargas de elementos permanentes de construcción incluyendo su estructura, los
muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la
ocupación y uso de la edificación. Las fuerzas netas de preesfuerzo deben incluirse dentro de la carga muerta.
B.3.2 —
MASAS Y PESOS DE LOS MATERIALES
Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las densidades de masa reales (en kg/m
3
) de los materiales las cuales
se deben multiplicar por la aceleración de la gravedad, 9.8 m/s
2
, para así obtener valores de peso en N/m
3
. En la tabla
B.3.2-1 se muestran los valores de la densidad de masa en kg/m
3
para los materiales de uso más frecuente.
Tabla B.3.2-1
Masas de los materiales
Material
Densidad
(kg/m
3
)
Material
Densidad
(kg/m
3
)
Acero
7 800
Mortero de inyección para
mampostería
2 250
Agua
Mortero de pega para
mampostería
2 100
Dulce
1 000
Piedra
Marina
1 030
Caliza, mármol, cuarzo
2 700
Aluminio
2 700
Basalto, granito, gneis
2 850
Arena
Arenisca
2 200
Limpia y seca
1 440
Pizarra
2 600
Seca de río
1 700
Plomo
11 400
Baldosa cerámica
2 400
Productos bituminosos
Bronce
8 850
Asfalto y alquitrán
1 300
Cal
Gasolina
700
Hidratada suelta
500
Grafito
2 160
Hidratada compacta
730
Parafina
900
Carbón, apilado
800
Petróleo
850
Carbón vegetal
200
Relleno de ceniza
920
Cemento pórtland, a granel
1 440
Tableros de madera
aglutinada
750
Cobre
9 000
Terracota
Concreto simple
2 300
Poros saturados
1 950
Concreto reforzado
2 400
Poros no saturados
1 150
Corcho, comprimido
250
Tierra
Estaño
7 360
Arcilla húmeda
1 750
Grava seca
1 660
Arcilla seca
1 100
Hielo
920
Arcilla y grava seca
1 600
Hierro
Arena y grava húmeda
1 900
Fundido
7 200
Arena y grava seca
apisonada
1 750
Forjado
7 700
Arena y grava seca suelta
1 600
Latón
8 430
Limo húmedo consolidado
1 550
Madera laminada
600
Limo húmedo suelto
1 250
Madera seca
450-750
Vidrio
2 600
Mampostería de concreto
2 150
Yeso en tableros para muros
800
Mampostería de ladrillo macizo
1 850
Yeso suelto
1 150
Mampostería de piedra
2 200
Zinc en láminas enrolladas
7 200