| HORMIGÓN ARMADO - FLEXIÓN EN VIGAS
Ingeniería Civil

Flexión en vigas
Toda estructura de hormigón está compuesta de varios elementos. Una estructura tipo pórtico tiene elementos como vigas, columnas y cimentaciones. En la siguiente escena, mostramos una viga sometida a cargas verticales uniformemente distribuidas. Al incrementar el valor de la carga, las deformaciones en el elemento son mayores. A partir de cierta fibra del elemento (línea pintada en azul), las deformaciones pueden ser por alargamiento o por acortamiento.
| Actividad. Comprtamiento de una viga sometida a flexión.
Aumenta el valor de la carga y observa cuáles se acortan y cuáles se alargan. Las fibras que se alargan, están sometidas a tensiones o tracciones que garantizan el equilibrio de fuerzas internas. La fibra de color azul, que no se deforma es el eje neutro de la viga.
Luego de interactuar con esta escena, hazlo con la siguiente para que comprendas el concepto de flexión en vigas

En la siguiente escena, la viga está sometida a una carga puntual. Aumenta su valor y observa el comprotamiento de las fibras longitudinales de la viga:

| Juan Guillermo Rivera Berrio

ProyectoDescartes.org. Año 2014

Los contenidos de este recurso didáctico están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.