2º Bachillerato

| Campo magnético |

| Autor: José Luis San Emeterio Peña Adaptador DescartesJS:José Luis San Emeterio Peña |

Magn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Generación de una corriente alterna
| Una forma no estudiada aún de alterar el flujo magnético que atraviesa un circuito es hacerlo girar en el interior de un campo magnético.
En esta estudiamos ese caso haciendo girar una bobina en el interior de un campo magnético. Descubrimos en ella que se produce un tipo de corriente eléctrica variable denominada corriente alterna. Caracterizada por un valor: fem= Em · sen(2·π·f·t+φ) donde f es la frecuencia de giro de la bobina, φ es la fase inicial (posición angular inicial de la bobina) y Em es el valor máximo de la fuerza electromotriz, dado por: Em=n·B·S· w donde w=2·π·f, n es el número de espiras, B es la inducción magnética y S es la superficie de cada espira.

| Conocimientos previos |

| Imanes naturales |
| Líneas de fuerza |
| Imanes y corrientes |
| Conclusiones |

| Acción del campo magnético |

| Sobre una partícula cargada |
| Sobre una corriente rectilínea |
| Sobre una espira de corriente |
| Conclusiones |

| Creación de campos magnéticos |

| Por una partícula cargada |
| Por una corriente rectilínea |
| Por una bobina |
| Explicación del magnetismo natural |
| Conclusiones |

| Corrientes inducidas |

| Flujo magnético |
| Leyes de Faraday y Lenz |
| Autoinducción |
| Conclusiones |

| Corriente alterna |

| Generación de una corriente alterna |
| Circuito de corriente alterna |
| Conclusiones |

| Evaluación |