Método de cálculo tomando valores máximos o mínimos

1.- Podemos calcular la superficie de un rectángulo de lados 12,3 ± 0,1 cm y 8,2 ± 0,1 cm utilizando la fórmula S = a.b
S = 12,3 · 8,2 = 100,86 cm 2

Para hallar la imprecisión tomamos las dos dimensiones con el exceso de sus imprecisiones. Serán 12,4 y 8,3 y obtenemos el área por exceso S´= 102,92 cm 2.

Restamos S´- S = 102,92- 100,86 = 2,06 cm 2. Esta será la imprecisión (2,06) que daremos con una cifra significativa. El resultado de la superficie se expresará como 100,86 ± 2 cm 2.

Como la imprecisión marca la certeza del resultado la expresión correcta será 100 ± 2 cm 2

El área verdadera estará entre 98 y 102 cm 2