Acumulador de níquel-cadmio

Fue inventado en 1899 por Ealdemar Jungner. Pesa menos que el acumulador de hierro-níquel pero también tiene menor capacidad de almacenamiento. Una de sus mayores ventajas es que puede recargarse con sobretensiones y, además funcionan en un amplio margen de temperaturas. Las reacciones en los electrodos son:

En el cátodo: | 2 NiO(OH)+ 2 H2O + 2 e– 2 Ni(OH)2 + 2 OH–
En el ánodo: | Cd + 2 OH– Cd(OH)2 + 2 e–

> Actividad:

> ¿Qué fuerza electromotriz cabe esperar de una batería de níquel-cadmio?